附件（包含但不限于以下内容）

配置清单
	序号
	直线加速器配置清单
	数量

	1
	医用直线加速器主机
	1套

	2
	多叶光栅系统
	1套

	3
	电子射野影像系统（EPID）
	1套

	4
	KV-CBCT影像引导系统
	1套

	5
	在线四维CBCT影像引导功能
	1套

	6
	4-6维精确治疗床
	1套

	7
	旋转容积调强放疗
	1套

	8
	放射治疗计划系统（物理工作站2套、医生工作站≥4套）
	/

	9
	肿瘤放疗信息管理系统
	1套

	10
	立体定向治疗锥形筒
	1套

	11
	呼吸门控(满足直线加速器和大孔径CT端)
	1套

	12
	光学体表定位监测系统（满足直线加速器和大孔径CT端、摄像头合计≥5个）
	2套

	13
	直线加速器机房内空调
	1台

	14
	直线加速器机房机房配套防护门
	1个

	15
	配套第三方质控
	1套

	15.1
	固体水
	1套

	15.2
	剂量仪
	1套

	15.3
	晨检仪
	1套

	15.4
	三维扫描水箱
	1套

	15.5
	三维验证系统
	1套

	15.6
	井型电离室
	1个

	15.7
	立体定向（SBRT/SRS）验证设备
	1套

	15.8
	多功能一体化集成固定系统
	2套

	15.9
	乳腺托架
	2套

	15.10
	俯卧位盆腔固定系统
	2套

	15.11
	头膜、颈肩胸膜、头颈肩膜、体膜、真空垫、头部定位垫、体部定位垫、发泡胶
	各30片

	15.12
	高精度头枕
	2套

	15.13
	组织补偿膜：0.5cm、1cm。
	各10个

	15.14
	恒温水箱
	1套

	15.15
	电动真空泵（含专用接口）
	1套

	15.16
	肿瘤靶区标记笔
	10把

	15.17
	放疗图章
	2套

	15.18
	球形金属标记贴
	2盒

	15.19
	标准测量水箱
	1台

	15.20
	免洗胶片
	1盒

	15.21
	个人计量报警仪（含检定证书）
	2台

	15.22
	固定式报警仪（含检定证书）
	1台

	15.23
	手持式报警仪（含检定证书）
	1台

	15.24
	电子线切割机
	1台

	15.25
	温度、空气压力计
	1套

	15.26
	单向爪数显卡尺
	1把

	15.27
	透明枕头
	2套

	15.28
	恒温烤箱
	1台

	15.29
	单联不锈钢铅屏风
	1套

	15.30
	正穿半袖双面铅衣(0.5mmPb以上的铅当量)
	2件

	15.31
	模室套装工具
	1套

	15.32
	熔铅炉
	1个

	15.33
	水平尺
	1把

	15.34
	机房工业除湿器（大小需符合直线加速器机房体积需求）
	1台

	15.35
	电子元件干燥箱（容量450L以上）
	1个

	15.36
	辐射防护标识
	1套






















	序号
	大孔径CT配置清单
	数量

	1
	主操作台计算机系统
	1套

	2
	靶区自动勾画系统
	1套

	3
	患者信息管理系统
	1套

	4
	监控系统及双向呼叫对讲系统
	1套

	5
	双筒高压注射器（带加热功能）
	1台

	6
	金属去伪影模块
	1套

	7
	CT电子密度模体
	1套

	8
	工字型模体
	1套

	9
	三维移动激光定位灯
	1套

	10
	机房工业除湿器（大小需符合CT机房体积需求）
	1套

	11
	正穿半袖双面铅衣(0.5mmPb以上的铅当量)
	2件

	12
	辐射防护标识
	1套

	13
	CT增强剂恒温药箱
	1台

	14
	CT机房配套空调
	1台

	15
	大孔径CT机房配套防护门
	1个





	序号
	后装治疗机配置清单
	数量

	1
	控制台
	1套

	2
	近距离治疗计划系统（可满足二维、三维插植计划）
	1套

	3
	医生/物理工作站
	2台

	4
	靶区自动勾画系统
	1套

	5
	后装转运床（兼容CT机、MR机）
	2张

	6
	机房工业除湿器（大小需符合后装治疗机房体积需求）
	1台

	7
	个人剂量报警仪
	1个

	8
	射线报警仪
	1个

	9
	出源标尺测量组件
	1套

	10
	防护眼镜
	1副

	11
	监控系统及双向呼叫对讲系统
	1套

	12
	维修工具套装
	1套

	13
	换源工具套装
	1套

	14
	各种施源器、插植针等（按可提供量写）
	/

	15
	可移动机房备用储源罐
	1个

	16
	正穿半袖双面铅衣(0.5mmPb以上的铅当量)
	2件

	17
	射线防护标识
	1套

	18
	后装机房空调
	1台

	19
	后装治疗机机房配套防护门
	1个
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